**Compte rendu Romain Champloy**

**Séance 2 Peip2 G2**

Durant cette séance je n’ai pas beaucoup avancé car je me suis rendu compte que pour le mouvement de la tige filleté, l’engrenage devait être de biais, je me suis donc poser d’autres questions, si il fallait faire un mouvement par courroi, mais je pense que j=l’on va agrandir la plateforme pour pouvoir directement fixer le moteur au bout de la tige et se facilite la tache et avancer. La séance il faudra tovout fixer sur le socle et brancher les moteurs pour pouvoir commencer a bien avancer.